**Załącznik nr 2**

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ocieplenie elewacji budynku hospicjum stacjonarnego dla chorych na raka w Tarnowie przy ul. Bystrej styropianem oraz wykonanie na niej tynku silikatowego lub silikonowego .

Roboty branży budowlanej należy realizować zgodnie z zapisami:

1. Pkt. 3,4 Izolacje termiczne budynku (str. 28-29)
2. Pkt. 5.1 Tynki zewnętrzne (str. 39)
3. Pkt. 5.3 – Cokoły budynku i fragmenty elewacji (str. 40)
4. Elewacje – nr rys. A.02

Projektu Architektoniczno-Budowalnego opracowanego przez „Kwadrat” Pracownia Architektury i Obsługi Inwestycyjnej, Wrocław lipiec 2011 r.

1. Pkt.18.2 Ocieplenie elewacji styropianem (str. 36-37)
2. Pkt.18.3 Wykonanie tynku silikatowego na elewacji (str. 37)
3. Pkt.18.4 Wykonanie okładziny cokołów budynku (str. 37)
4. Pkt.18.5 Materiały potrzebne do wykonania robót (str. 38)

Projektu Wykonawczego Architektura i zagospodarowanie terenu opracowanego przez „Kwadrat” Pracownia Architektury i Obsługi Inwestycyjnej, Wrocław listopad 2011 r.

1. Specyfikacji B-00.07 Izolacje cieplne (str. 51-55) części dotyczącej izolacji termicznej ścian zewnętrznych budynku ze styropianu oraz izolacji termicznej ościeży przy oknach i drzwiach zewnętrznych
2. Specyfikacji B-00.12 Roboty elewacyjne (str. 82-86) w części dotyczącej ocieplenia elewacji styropianem oraz przyklejenia do styropianu siatki z włókna szklanego i wykonanie cienkowarstwowych tynków zewnętrznych silikatowych/silikonowych

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót – budowa budynku stacjonarnego hospicjum dla chorych na raka – roboty budowlane w zakresie Oddziałów Intensywnej Opieki – Zagospodarowanie Terenu, Architektura, Konstrukcja.

1. Prawomocnej Decyzji Prezydenta Miasta Tarnowa Nr 425/2011 z dnia 2011-09-16 (znak decyzji SO\_OB-IV.6740.25.2011.KM

Transport materiałów dla realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami Zezwolenia Nr 302.2018 z dnia 19.11.2018 wydanego Inwestorowi przez Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie (pismo znak: ZDiK.DO.461.302.2018).

Na etapie realizacji przedmiotu zamówienia zostanie ustalony między Zamawiającym a Wykonawcą:

* kolor tynku zewnętrznego, natomiast faktura tynku: baranek
* wysokość pod zabudowę cokolików zewnętrznych budynku.

Dla potrzeb złożenia kosztorysu ofertowego dla realizacji przedmiotowego, w.w. określonego zakresu rzeczowego robót Zamawiający udostępnia fragment części rysunkowej, w szczególności rysunki A.2, A.3, A.4 (rzuty parteru) z Projektu Wykonawczego Architektura i zagospodarowanie terenu opracowanego przez „Kwadrat” Pracownia Architektury i Obsługi Inwestycyjnej, Wrocław listopad 2011 r.